                                                                                                Position

W (g/m²)

                             -200

                                         0

                                200

                                400

                                600

                                800

                           1000

                                                 0 128 256 384 512

                                                                  (a) D2 Wavelet

Position

-200

0

200

400

600

800

1000

0 128 256 384 512

(b) D8 Wavelet